|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»****муниципальнöй районса администрация**  | **герб1** | **Администрация** **муниципального района** **«Ижемский»** |

# ШУÖМ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#

от \_\_ августа 2017 года № \_\_\_\_

Республика Коми, Ижемский, с. Ижма

Об утверждении нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и правилах расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели

В целях реализации [Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»](http://docs.cntd.ru/document/902070582)

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить [Правила](#P43) расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» согласно приложению № 1.

2. Утвердить [нормативы](#P98) финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» согласно приложению № 2.

3. Утвердить межремонтные [сроки](#P141) проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» согласно приложению № 3.

4. Утвердить [периодичность](#P170) проведения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» согласно приложению № 4.

5. Установить, что при формировании бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» рассчитываются в соответствии с [Правилами](#P43) расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на эти цели, на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский».

В случае если предусмотренный размер средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на очередной финансовый год и последующие периоды ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, утвержденными настоящим постановлением, главный распорядитель бюджетных средств корректирует объемы, виды, периодичность работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

6. Установить, что при формировании бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период главному распорядителю бюджетных средств руководствоваться индексом-дефлятором, используемым при формировании проекта бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Попова Ф.А.

8. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Руководитель администрации

муниципального района «Ижемский» Л.И. Терентьева

Приложение №1
к Постановлению
администрации муниципального района «Ижемский»
от \_\_ июня 2017 г. №\_\_\_

ПРАВИЛА РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ»

1. Настоящие Правила определяют порядок применения [нормативов](#P98) финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее - нормативы) для расчета бюджетных ассигнований на данные цели при формировании проекта бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период.

2. Нормативы не предназначены для расчета сметной стоимости объектов дорожных работ, определения начальных цен при размещении заказов на выполнение работ для муниципальных нужд, расчетов за выполненные работы.

3. Окончательная стоимость капитального ремонта и ремонта участка автомобильной дороги местного значения определяется проектно-сметной документацией.

4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Ижемский» и искусственных сооружений на них принимается на основании постановления администрации муниципального района «Ижемский».

5. Размер годовой потребности ассигнований бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них производится на основании расчета и актов обследования комиссии по комплексному обследованию улично-дорожной сети на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский».

5.1. Расчеты производятся по формулам:

5.1.1. Капитальный ремонт:

Акап. рем. = Нкап. рем. x К x Lкап. рем.

где:

Акап. рем. - размер ассигнований из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Ижемский» (тыс. рублей);

Нкап. рем. - норматив финансовых затрат на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Ижемский» (тыс. рублей/км);

К - индекс-дефлятор, используемый при формировании проекта бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на очередной финансовый год (при расчете на плановый период - произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы);

Lкап. рем. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Ижемский» каждой категории и искусственных сооружений на них, подлежащих капитальному ремонту, на год планирования (км).

5.1.2. Ремонт:

Арем. = Нрем. x К x Lрем.

где:

Арем. - размер ассигнований из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (тыс. рублей);

Нрем. - норматив финансовых затрат на работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Ижемский» (тыс. рублей/км);

К - индекс-дефлятор, используемый при формировании проекта бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на очередной финансовый год (при расчете на плановый период - произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы);

Lрем. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Ижемский», подлежащих ремонту, на год планирования (км).

6. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Ижемский», подлежащих капитальному ремонту (ремонту), на год планирования (Lкап. рем., Lрем.) определяется исходя из нормативного межремонтного срока, учитывая оценку фактического состояния автомобильных дорог по результатам актов обследования.

7. Размер годовой потребности ассигнований бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Ижемский». Расчет производится по формуле:

Асод. = Нсод. x К x Lсод.

где:

Асод. - размер ассигнований из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (тыс. рублей);

Нсод. - норматив финансовых затрат на работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Ижемский» (тыс. рублей/км);

К - индекс-дефлятор, используемый при формировании проекта бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на очередной финансовый год (при расчете на плановый период - произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы);

Lсод. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Ижемский» каждой категории (км).

8. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах местного значения определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям дорог.

Приложение №2
к Постановлению
администрации муниципального района «Ижемский»
от \_\_ июня 2017 г. №\_\_\_

НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ»

В настоящих нормативах определен размер затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих их технико-эксплуатационное состояние, допустимое по условиям безопасности дорожного движения, в соответствии с требованиями нормативных документов.

Настоящие нормативы учитывают территориальные особенности ценообразования строительной продукции, протяженность и структуру сети дорог, их социальную значимость, интенсивность и состав движения, климатические факторы.

Настоящие нормативы предназначены для определения, планирования и распределения финансовых и материально-технических ресурсов, направляемых на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения.

При разработке настоящих нормативов учтен допустимый уровень летнего и зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующий требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения».

По категории автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Ижемский» отнесены к IV и V категориям.

Настоящие нормативы пересчитываются при изменении норм оплаты труда и стоимости указанных ресурсов.

Нормативы финансовых затрат

на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных

дорог общего пользования местного значения на 1 км

|  |  |
| --- | --- |
| Вид работ | Нормативы финансовых затрат по категориям автомобильных дорог с НДС, тыс. руб./км |
|  | IV категория | V категория |
| Капитальный ремонт | 16357,85 | 11204,00 |
| Ремонт | 4857,09 | 3545,32 |
| Содержание | 320,00 | 280,00 |

Приложение №3
к Постановлению
администрации муниципального района «Ижемский»
от \_\_ июня 2017 г. №\_\_\_

МЕЖРЕМОНТНЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ»

лет

|  |  |
| --- | --- |
| Автомобильные дороги | Категории дорог |
| IV | V |
| Капитальный ремонт | 12 | 10 |
| Ремонт | 6 | 5 |

Приложение №4
к Постановлению
администрации муниципального района «Ижемский»
от \_\_ июня 2017 г. №\_\_\_

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ»

Периодичность выполнения работ

по содержанию автомобильных дорог

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Вид работ | Периодичность в сезон |
| 1 | 2 | 3 |
| Содержание в зимний период (с 1 ноября по 30 апреля) |
| 1 | Механизированная очистка покрытия дорог, обочин и тротуаров от снега | По мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки в дни снегопада (139 раз в сезон) |
| 2 | Погрузка и посыпка проезжей части противогололедными материалами | По мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки в дни снегопада (116 раз в сезон) (30% от площади) |
| 3 | Погрузка и посыпка тротуаров, пешеходных переходов противогололедными материалами | По мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки в дни снегопада (116 раз в сезон) (50% от площади) |
| 4 | Погрузка и посыпка автобусных остановок противогололедными материалами | По мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки в дни снегопада (139 раз в сезон) (100% площади) |
| 5 | Ручная уборка от уплотненного снега пешеходных переходов, автобусных остановок | По мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки в дни снегопада (139 раз в сезон) |
| 6 | Погрузка и вывоз снега | По факту |
| 7 | Круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы со скользкостью | 67 раз в сезон |
| 8 | Очистка от снега дорожных знаков | 29 раз в сезон |
| 9 | Уборка снега у ограждений | 46 раз в сезон |
| 10 | Очистка водопропускных труб от снега и льда | 1 раз в сезон |
| Содержание в летний период (с 1 мая по 31 октября) |
| 1 | Подбор случайного мусора с обочин автодорог, тротуаров, придорожных газонов, пешеходных переходов, автобусных остановок | По мере необходимости (78 раз в сезон) |
| 2 | Скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне | По мере необходимости (7 раз за сезон) |
| 3 | Вырубка деревьев и кустарника на откосах, в полосах отвода и подмостовой зоне с уборкой порубочных остатков | 0,05 га на 1 км дороги |
| 4 | Срезка и планировка неукрепленных обочин | 14 раз в сезон |
| 5 | Подсыпка и планировка неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной слоя до 10 см | 5% от площади |
| 6 | Ликвидация последствий оползней земляного полотна | по факту |
| 7 | Прочистка и профилирование укрепленных кюветов и водоотводных канав, в том числе нагорных | 20% от протяженности |
| 8 | Очистка ливневой канализации, быстротоков, лотков и т.д. | 2 раза в сезон |
| 9 | Устранение повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков и т.д. | 20% от протяженности |
| 10 | Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия |  |
|  | - асфальтобетонного | до 2,5% от площади |
|  | - щебеночного и гравийного | до 3,5% от площади |
| 11 | Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи | По мере необходимости (26 раз в сезон) |
| 12 | Заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях | 150 пог.м трещин на 1000 кв.м покрытия |
| 13 | Восстановление поперечного профиля проезжей части гравийных и щебеночных покрытий без добавления нового материала | 15% от площади |
| 14 | Восстановление поперечного профиля с использованием щебня, гравия, шлака или других подобных материалов с расходом до 100 куб.м на 1 км | 5% от площади |
| 15 | Очистка и мойка стоек и знаков | 7 раз в сезон |
| 16 | Замена дорожных знаков | 15% |
| 17 | Замена сигнальных столбиков | 20% от имеющихся столбиков |
| 18 | Замена стоек | 8,5% от имеющихся |
| 19 | Нанесение вновь горизонтальной разметки | 100% |
| 20 | Очистка и мойка ограждений, сигнальных столбиков | 7 раз в сезон |
| 21 | Устранение отдельных повреждений железобетонных ограждений, бордюров | 4% от площади |
| 22 | Уборка наносного грунта у бордюрного камня, барьерного ограждения | 1 раз в сезон |
| 23 | Замена поврежденных или не соответствующих ГОСТу секций барьерных ограждений | 7% от протяженности |
| 24 | Окраска автопавильонов, скамеек, урн, стоек дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков | 1 раз в сезон |
| 25 | Уборка пешеходных переходов | 52 раза в сезон |
| 26 | Устранение мелких повреждений автобусных павильонов | 4% от площади |
| 27 | Уборка остановок общественного транспорта | 52 раза в сезон |
| 28 | Вывозка мусора для утилизации на полигоны ТБО | 29 раз в сезон |
| 29 | Устранение повреждений покрытия на остановках общественного транспорта | 1,5% от площади |
| 30 | Уборка тротуаров | 37 раз в сезон |
| 31 | Консервация решеток ливневой канализации, водопропускных труб | 50% от имеющихся |